攀枝花市建筑用墙面腻子产品质量监督抽查实施细则
（2026 年版）
1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取不低于 2kg（L）/份×2 份的产品量，其中一份作为检验样品，另一份作为备用样品。当所抽样品需要与其他组分配套使用时，所抽样品取样数量按以上取样规则进行取样，配套组分按比例进行取样。
2  检验依据
表 1  外墙柔性腻子检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC 含量
	GB 30981.1-2025

	2
	甲醛含量
	GB 30981.1-2025

	3
	苯系物总和含量 a
	GB 30981.1-2025

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014

	5
	可溶性重金属含量[镉（Cd）]
	GB/T 23991-2009

	6
	可溶性重金属含量[铬（Cr）]
	GB/T 23991-2009

	7
	可溶性重金属含量[汞（Hg）]
	GB/T 23991-2009

	8
	干燥时间（表干）
	GB/T 23455-2009

	9
	初期干燥抗裂性（6h）
	GB/T 23455-2009

	10
	打磨性（磨耗值）
	GB/T 23455-2009

	11
	与砂浆的拉伸粘结强度（标准状态）
	GB/T 23455-2009

	12
	与砂浆的拉伸粘结强度（碱处理）
	GB/T 23455-2009

	13
	与砂浆的拉伸粘结强度（冻融循环处理）
	GB/T 23455-2009

	14
	与陶瓷砖的拉伸粘结强度（标准状态）
	GB/T 23455-2009

	15
	与陶瓷砖的拉伸粘结强度（浸水处理）
	GB/T 23455-2009

	16
	与陶瓷砖的拉伸粘结强度（冻融循环处理）
	GB/T 23455-2009

	17
	柔韧性（标准状态）
	GB/T 23455-2009

	18
	柔韧性（冷热循环 5 次）
	GB/T 23455-2009

	注：a 项目限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)。


表 2  建筑外墙用腻子检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC 含量
	GB 30981.1-2025

	2
	甲醛含量
	GB 30981.1-2025

	3
	苯系物总和含量 a
	GB 30981.1-2025

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014

	5
	可溶性重金属含量[镉（Cd）]
	GB/T 23991-2009

	6
	可溶性重金属含量[铬（Cr）]
	GB/T 23991-2009

	7
	可溶性重金属含量[汞（Hg）]
	GB/T 23991-2009

	8
	干燥时间（表干）
	JG/T 157-2009

	9
	初期干燥抗裂性[6h（单道施工厚度≤1.5mm）]
	JG/T 157-2009

	10
	初期干燥抗裂性[6h（单道施工厚度＞1.5mm）]
	JG/T 157-2009

	11
	打磨性
	JG/T 157-2009

	12
	吸水量
	JG/T 157-2009

	13
	耐碱性（48h）
	JG/T 157-2009

	14
	耐水性（96h）
	JG/T 157-2009

	15
	粘结强度（标准状态）
	JG/T 157-2009

	16
	粘结强度[冻融循环（5 次）]
	JG/T 157-2009

	17
	腻子膜柔韧性 b
	JG/T 157-2009

	18
	动态抗开裂性（基层裂缝）
	JG/T 157-2009

	19
	低温贮存稳定性 c
	JG/T 157-2009

	注：a 项目限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)。
b 项目低柔性及高柔性产品通过腻子膜柔韧性或动态抗开裂性两项之一即可。 c 项目液态组分或膏状组分测试此项目。


表 3  建筑室内用腻子检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC 含量
	GB 30981.1-2025

	2
	甲醛含量
	GB 30981.1-2025

	3
	苯系物总和含量 a
	GB 30981.1-2025

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014

	5
	可溶性重金属含量[镉（Cd）]
	GB/T 23991-2009

	6
	可溶性重金属含量[铬（Cr）]
	GB/T 23991-2009

	7
	可溶性重金属含量[汞（Hg）]
	GB/T 23991-2009

	8
	低温贮存稳定性 b
	JG/T 298-2010

	9
	干燥时间[表干（单道施工厚度＜2mm）]
	JG/T 298-2010

	10
	干燥时间[表干（单道施工厚度≥2mm）]
	JG/T 298-2010

	11
	初期干燥抗裂性（3h）
	JG/T 298-2010

	12
	打磨性
	JG/T 298-2010

	13
	耐水性
	JG/T 298-2010

	14
	粘结强度（标准状态）
	JG/T 298-2010

	15
	粘结强度（浸水后）
	JG/T 298-2010

	16
	柔韧性
	JG/T 298-2010

	注：a 项目限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)。
b 项目液态组分或膏状组分测试此项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3  判定规则
3.1  依据标准
GB 30981.1-2025 涂料中有害物质限量 第 1 部分 :建筑涂料
GB/T 23455-2009  外墙柔性腻子
JG/T 157-2009  建筑外墙用腻子
JG/T 298-2010  建筑室内用腻子
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
[bookmark: _GoBack]3.2  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4
