攀枝花市水溶肥料产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
（1）独立包装小于等于100g或100mL的产品，抽取若干包（瓶）样品，样品总量不少于200g或200mL，平均分成二份，其中一份为检验样品，另一份为备用样品；
（2）独立包装在100g或100mL以上，且小于等于1000g或1000mL的产品，抽样数量为2包（瓶），其中一份为检验样品，另一份为备用样品；
（3）独立包装在1000g或1000mL以上的产品，所取产品的总包装袋数不超过100包（瓶、桶）时，随机抽取3包（瓶、桶），每袋采取样品数量不少于100g；超过100包（瓶、桶）时，随机抽取5包（瓶、桶），每袋采取样品数量不少于100g。将所采样品置于洁净、干燥的容器中，迅速混匀。取样品200g或200mL，平均分装于两个洁净、干燥的具有密封性能的容器中密封，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。同时抽取外包装一个，如无法抽取外包装，则应留存外包装的影像资料。
（4）颗粒状大量元素水溶肥料至少应抽取样品1000g，平均分成二份，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据
表1 大量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	大量元素含量
	NY/T 1107-2020 
	NY/T 1107-2020 

	2
	总氮含量
	NY/T 1107-2020 
	NY/T 1977-2010

	3
	磷含量
	NY/T 1107-2020 
	NY/T 1977-2010

	4
	钾含量
	NY/T 1107-2020 
	NY/T 1977-2010

	5
	pH
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1973-2021

	6
	水不溶物含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1973-2021



表2 中量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	中量元素含量
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012

	2
	钙含量
	NY 2266-2012
	NY/T 1117-2010

	3
	镁含量
	NY 2266-2012
	NY/T 1117-2010

	4
	pH（1:250倍稀释）
	NY 2266-2012
	NY/T 1973-2021

	12
	水不溶物含量
	NY 2266-2012
	NY/T 1973-2021



表3 微量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	微量元素含量
	NY 1428-2010
	NY 1428-2010

	2
	铜含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	3
	铁含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	4
	锰含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	5
	锌含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	6
	硼含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	7
	钼含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1974-2010

	8
	pH（1:250倍稀释）
	NY 1428-2010
	NY/T 1973-2021

	9
	水不溶物含量
	NY 1428-2010
	NY/T 1973-2021
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3 依据规则
3.1依据标准
NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料
NY 2266-2012 中量元素水溶肥料
NY 1428-2010 微量元素水溶肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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