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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	
	排球
	2个
	1个
	1个

	
	羽毛球拍
	2副
	1副
	1副


2 检验依据

表2 排球
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	圆周长、圆周差
	GB/T19851.5-2005

	
	外观质量
	GB/T19851.5-2005

	
	拉伸强度
	GB/T528-2009

	
	扯断伸长率
	GB/T528-2009

	
	硬度
	GB/T531.1-2008

	
	热空气老化
	GB/T3512-2014


表3 羽毛球拍
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	球拍总长度
	GB/T32608-2016

	
	球拍宽度
	GB/T32608-2016

	
	球拍拍弦面长度
	GB/T32608-2016

	
	球拍拍弦面宽度
	GB/T32608-2016

	
	球拍对称点偏差
	GB/T32608-2016

	
	歪度
	GB/T32608-2016

	
	翘度
	GB/T32608-2016


执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T19851.5-2005 中小学体育器材和场地第5部分：排球

GB/T32608-2016 羽毛球拍及部件的物理参数和试验方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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